*Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради*

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби (Емаль алкідна ПФ-115П, емаль алкідна ПФ-266, фарба фасадна водоемульсійна, фарба інтер’єрна водоемульсійна, фарба для бетонних підлог, емаль антикорозійна по металу 3в1, молоткова) ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський район, село Костянтинівка, вулиця Гагаріна,29а код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби (Емаль алкідна ПФ-115П, емаль алкідна ПФ-266, фарба фасадна водоемульсійна, фарба інтер’єрна водоемульсійна, фарба для бетонних підлог, емаль антикорозійна по металу 3в1, молоткова) ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ID [UA-2024-04-11-010866-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-02-000795-a)

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 157306,80 грн. Розрахунок очікуваної вартості ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби (Емаль алкідна ПФ-115П, емаль алкідна ПФ-266, фарба фасадна водоемульсійна, фарба інтер’єрна водоемульсійна, фарба для бетонних підлог, емаль антикорозійна по металу 3в1, молоткова) здійснено на підставі закупівельних цін на аналогічний товар, що містяться в електронній системі закупівель Prozorro@ та на сайтах постачальників, відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 157306,80 грн.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Додаток №1 до ТД

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,**

**в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби**(Емаль алкідна ПФ-115П, емаль алкідна ПФ-266,фарба фасадна водоемульсійна, фарба інтер’єрна водоемульсійна, фарба для бетонних підлог, емаль антикорозійна по металу 3в1, молоткова) |
| Код ДК 021:2015 | **ДК 021:2015 - 44810000-1 – Фарби** |

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування матеріалів** | **Од. вим** | **Кількість** | **Технічні вимоги** |
| 1 | Емаль алкідна ПФ-115П чорна " -0,9 кг. | шт | 1 | ***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення.**Фасування 0,9 кг*****Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 35 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 70-120 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 25 с;
7. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 24 год;
8. адгезія покриття – не більше 1 балу.
9. - стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню.
 |
| 2 | Емаль алкідна ПФ-115П чорна -2,8 кг. | шт | 5 | ***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення.**Фасування 2,8 кг*****Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 35 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 70-120 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 25 с;
7. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 24 год;
8. адгезія покриття – не більше 1 балу.

- стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню. |
| 3 | Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова -2,8 кг. | шт | 90 |
| 4 | Емаль алкідна ПФ-115П салатова -2,8 кг. | шт | 1 |
| 5 | Емаль алкідна ПФ-115П світло-зелена -2,8 кг. | шт | 8 |
| 6 | Емаль алкідна ПФ-115П зелена -2,8 кг. | шт | 16 |
| 7 | Емаль алкідна ПФ-115П темно-сіра -2,8 кг. | шт | 12 |
| 8 | Фарба для бетонних підлог , сіра - 2,8 кг | шт | 10 | Строк придатності: 18 місяців від дати виготовленняФасування 2,8 кг***Фізико-хімічні показники:***1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку.
2. Після висихання матеріал повинен утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок
3. Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5) °С, с, не менше - 80
4. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 80
5. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 65
6. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ºС, год., не більше - 1
7. Покривність висушеної плівки, г/м², не більше - 150
8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 40
9. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1.
 |
| 9 | Емаль алкідна ПФ-115П блакитна -2,8 кг. | шт | 10 | ***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення.**Фасування 2,8 кг*****Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 35 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 70-120 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 25 с;
7. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 24 год;
8. адгезія покриття – не більше 1 балу.

- стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню. |
| 10 | Емаль алкідна ПФ-115П жовта -2,8 кг. | шт | 20 |
| 11 | Емаль алкідна ПФ-115П фіолетова -2,8 кг. | шт | 1 |
| 12 | Емаль алкідна ПФ-115П синя -2,8 кг. | шт | 21 |
| 13 | Емаль алкідна ПФ-115П червона -2,8 кг. | шт | 6 |
| 14 | Емаль алкідна ПФ-115П темно-коричнева -2,8 кг. | шт | 24 |
| 15 | Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева -2,8 кг. | шт | 11 | ***Призначення:*** для декоративно-захисного фарбування дерев’яних підлог, інших дерев’яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовленняФасування 2,8 кг***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 40 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 60-100 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 30 с;
7. адгезія покриття – не більше 1 балу.
8. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0– не більше 24 год;

- стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню. |
| 16 | Емаль алкідна ПФ-115П вишнева -2,8 кг. | шт | 4 | ***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення.**Фасування 2,8 кг*****Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 35 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 70-120 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 25 с;
7. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 24 год;
8. адгезія покриття – не більше 1 балу.

- стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню. |
| 17 | Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева -2,8 кг. | шт | 42 | ***Призначення:*** для декоративно-захисного фарбування дерев’яних підлог, інших дерев’яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовленняФасування 2,8 кг***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 40 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 60-100 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 30 с;
7. адгезія покриття – не більше 1 балу.
8. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0– не більше 24 год;
9. - стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню.
 |
| 18 | Емаль алкідна ПФ-115П помаранчева -2,8 кг. | шт | 2 | ***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення.**Фасування 2,8 кг*****Фізико-хімічні показники:***1. ступінь перетиру – не більше 35 мкм;
2. покривність висушеної плівки – 70-120 г/м2;
3. блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 65 од.;
4. масова частка нелетких речовин – не менше 60%;
5. умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
6. твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 25 с;
7. час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 24 год;
8. адгезія покриття – не більше 1 балу.

- стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню. |
| 19 | Емаль антикорозійна по металу 3в1, молоткова, темно-коричнева, - 0,75л | шт | 4 | ***Призначення:*** для захисту від корозії та декоративного оздоблення металевих поверхонь (чистих, пофарбованих, покритих іржею) із сталі, чавуну, нержавіючої сталі, кольорових металів (огороджень, воріт, будівельних конструкцій, металевих вікон і дверей, елементів декоративного оздоблення і т.п.), а також дерев'яних поверхонь всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк придатності:*** 36 місяців з дати виготовленняФасування 0,75 л***Фізико-хімічні показники:***1. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с.
2. Блиск покриття (кут 60 град) – не менше 60 од.
3. Час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 4 год;
4. Масова частка нелетких речовин – не менше 50%;
5. Покривність висушеної плівки – 80-120 г/м2.
6. Адгезія покриття – не більше 1 балу.
7. Стійкість покриття до дії:
* води – не більше 1 ступеню.
* 3% розчину NaCl – не більше 1 ступеню.
 |
| 20 | Фарба інтер’єрна високоякісна ВДА, біла матова -14,0 кг | шт | 24 | ***Призначення:*** для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі.**Вміст ЛОС:** ≤ 30 г/л.Фасування: 14 кг та 20 кг***Строк придатності:*** 24 місяці від дати виготовлення.***Фізико-хімічні показники:***1. розмір часток (зернистість) – не більше 30 мкм.
2. коефіцієнт контрастності – не менше 98%.
3. ступінь блиску, кут 850 – не більше 5 од.
4. рН – 8-10.
5. масова частка нелетких речовин – 55-65%.
6. час висихання до ст. 3 - не більше 1 год.
7. густина – не менше 1,5 г/см3.
8. стійкість до мокрого стирання після 200 циклів – не більше 20 мкм.
9. в’язкість за ротаційним віскозиметром, мПа\*с (сР), шпиндель №5, швидкість 5 – 10000-50000.
 |
| 21 | Фарба інтер’єрна високоякісна ВДА, біла матова -20,0 кг | шт | 20 |
| 22 | Фарба фасадна високоякісна ВДА, біла матова -14,0 кг | шт | 8 | ***Призначення:*** для фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових, дерев'яних основ.**Вміст ЛОС:** ≤ 40 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяці від дати виготовленняФасування: 14 кг та 7 кг***Фізико-хімічні показники:***1. розмір часток (зернистість) – не більше 30 мкм.
2. коефіцієнт контрастності – не менше 98%.
3. ступінь блиску, кут 850 – не більше 5 од.
4. рН – 8-10.
5. масова частка нелетких речовин – 55-65%.
6. час висихання до ст. 3 - не більше 1 год.
7. густина – не менше 1,4 г/см3.
8. стійкість до мокрого стирання після 200 циклів – не більше 5 мкм.
9. в’язкість за ротаційним віскозиметром, мПа\*с (сР), шпиндель №5, швидкість 5 – 15000-50000.
10. маркування згідно ДСТУ EN 1062-1: G3 E2 S1 V1 W2 A0 C0.
 |
| 23 | Фарба фасадна високоякісна ВДА, біла матова, -7,0 кг | шт | 4 |

 **Документи, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

1. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об'єкту експертизи (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ. Ця вимога застосовується для продукції, що введена в обіг до 01.10.2023р. При введенні в обіг продукції після 01.10.2023 року надання висновку СЕС не є обов'язковим, а Учасник в цьому випадку вчиняє наступні дії: 1) надає письмові пояснення, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року та підтвердження (гарантії) поставки при цьому товару, введеного в обіг з 01.10.2023 року; 2) надає протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що відповідає випробуванням/експертизі відносно яких надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ та письмові пояснення, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року. Поняття "введення в обіг" розуміється у змісті, визначеному Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

\*Докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року – ТУ на товар, що пропонуються Учасником, які затверджені в установленому порядку не раніше 01.10.2023 року. У випадку, якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, який введено в обіг з 01.10.2023 року) вносилася до діючих ТУ шляхом їх зміни та доповнення Учасник надає у складі пропозиції первісну та всі послідуючі редакції (зміни та доповнення) ТУ в повному обсязі. Якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, як такий, що введено в обіг з 01.10.2023 року) у ТУ існувала до 01.10.2023 року такий товар не є таким, що введений в обіг з (після) 01.10.2023 року.

Учасник не обмежений в наданні додаткових доказів введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року, крім тих, що наведені вище.

При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

1. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками.
2. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 вимірювальної лабораторії, яка видала надані у складі пропозиції паспорти/сертифікат якості.
3. Сертифікат системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
4. Паспорти безпеки на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЕС) №1907/2006.

У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

1. Копії окремих розділів ТУ/ДСТУ тощо згідно яких виготовляється запропонована учасником продукція (титульна сторінка, технічні характеристики або технічні вимоги, гарантії виробника (на підтвердження відповідності вимогам щодо строку (терміну) придатності), розділ, що містить вимоги стосовно вмісту ЛОС у запропонованій продукції (по позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС), завірені виробником продукції. Розділ з ТУ/ДСТУ, що містить технічні характеристики повинен підтверджувати відповідність запропонованої продукції вимогам щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками.
2. Продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах затв. Постановою КМ України від 28 квітня 2021 р. № 432 (далі – Технічний регламент) з обов'язковим маркуванням згідно наведеного технічного регламенту на етикетках, що надаються у складі пропозиції.

Надати етикетки на кожен вид продукції, яка пропонується Учасником, що повинні містити наступну інформацію: назва товару, назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена запропонована продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, інформацію про відповідність вимогам щодо вмісту ЛОС (дана вимога стосується продукції, де встановлена вимога щодо вмісту ЛОС), які містяться у цьому додатку. Зразки етикеток повинні бути чіткими, належного рівня зображення;

У випадку, якщо знак відповідності Технічному регламенту нанесено виробником на пакування поза межами етикетки, Учасник додатково надає фотографії кожного виду продукції, яка ним пропонується. Такі фотографії мають бути чіткими, належного виду зображення, такими, що однозначно дають змогу Замовнику визначити, що кожний вид продукції, запропонованої Учасником, відповідає вимогам Технічного регламенту та має знак відповідності згідно законодавства.

1. Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи:

8.1 Документи, які підтверджують зв’язок Учасника із виробником (дистриб’юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб’ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов’язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення).

8.2 Лист від виробника про справжність наданих у складі пропозиції учасника паспортів або сертифікатів якості. Лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі, найменування учасника, реквізити паспортів або сертифікатів якості, справжність яких підтверджується.

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

Окрім того, при прийманні продукції, яка буде відвантажуватись Переможцем, Замовником буде здійснюватися порівняння етикеток на відповідність тим, що надавались Переможцем у складі його пропозиції. В тому числі факт наявності на них інформації, що вимагалась пунктом 7 даного додатку (зокрема, але не виключно, назва товару (яка повинна співпадати з назвою продукції, зазначеною в тендерній пропозиції та договорі), назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, вміст ЛОС). Будь-яка невідповідність призведе до відмови від приймання продукції та застосування штрафних санкцій відповідно до умов договору.

***\*У разі якщо у тендерній документації міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або еквівалент".***

*Д*одаток 2 до ТД

**2. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”.**

**Кваліфікаційні вимоги до учасника процедури закупівлі**

 Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасник в складі тендерної пропозиції надає:

 **- копію аналогічного договору з поставки фарб;**

 **- копії документів, що підтверджують повне виконання аналогічного договору, копію якого надано у складі тендерної пропозиції – рахунки, накладні (або інші аналогічні документи, складені у двосторонньому порядку сторонами договору у письмовій формі, що підтверджують поставку товару – акти звірки взаєморозрахунків, тощо, та зміст яких містить інформацію щодо реквізитів договорів, щодо виконання яких надаються такі документи).**

**Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

Учасник в складі своєї пропозиції повинен надати (розмістити на електронному майданчику) до закінчення дати та часу подання пропозицій в сканованому вигляді з оригіналів, з чітким зображенням для забезпечення їх перегляду та можливого друку, наступні документи:

* витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
* для юридичних осіб - Статут або інший установчий документ щодо повноважень підписанта. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, учасник завантажує протокол засновників щодо створення такої юридичної особи/ для фізичної особи- підприємця - документ, який підтверджує державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, як суб’єкта підприємницької діяльності та містять інформацію стосовно видів діяльності такого ФОП;
* копію(ї) документа(ів), що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції (повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів);
* для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - довідку в довільній формі (загальні відомості про учасника) із зазначенням паспортних та реєстраційних даних, а також відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інформацією про громадянство України;
* свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість (для Учасників - платників ПДВ); свідоцтво платника єдиного податку або витяг з Реєстру платників єдиного податку (для Учасників - платників єдиного податку);
* лист у довільній формі про погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку 3 .
* лист про згоду з технічними, якісними та іншими характеристиками предмета закупівлі;
* гарантійний лист про відповідність Учасника вимогам, викладеним у Додатку № 1;

 Загальна вартість пропозиції зазначається Учасником з урахуванням усіх своїх витрат зокрема, але не виключно на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, тощо та вказується згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни.

 Якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не подав у складі своєї пропозиції документи, а вони вимагаються цією документацією, він повинен надати щодо цього лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає підстави ненадання вищезазначених документів. У випадку ненадання вищезазначених документів, Замовник не буде приймати пропозицію до розгляду незалежно від запропонованої ціни.

***Примітки: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***